**Порівняльна таблиця за результатами зауважень та пропозицій до першої і другої редакцій проекту Зміни № 2   
ДБН В.2.2-18:2007 «Заклади соціального захисту населення»**

Загальна кількість опрацьованих зауважень і пропозицій – 154

Кількість суттєвих зауважень і пропозицій -14

Кількість звернень за організаціями – 8

Враховано суттєвих зауважень - 8

Відхилено - 5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Організація | Пропозиція, проблема,  чинна редакція | Істотні умови  («робочою мовою») | Нова редакція\* | Переваги, ефект | Висновок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **СУТТЕВВІ ЗАУВАЖЕННЯ** | | | | | |
| 1. 55. | МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (Мінсоцполітики). Заст.Міністра з питань європейської інтеграції О.Чуркіна,лист № 2-1786/18-65 від 23.06.2018 | ***Розділ 4*** *«Загальні положення», п.4.9*  Викласти в такій редакції: «Дитячі будинки-інтернати слід проектувати місткістю до 50 осіб. Дитячі будинки-інтернати поділяються на заклади 4-х профілів. та для організації навчально-виховного і трудового процесів виховні, навчально-виховні групи формують-ся з урахуванням індивідуальних можли-востей дітей відповідно до нормативів напов-нюваності, які встановлюються у таких межах:  а) у дитячих будинках-інтернатах І профілю:  у виховних групах для дітей дошкільного віку – до 8 осіб  у навчальних класах для дітей шкільного віку – до 10 осіб.  б) у відділеннях ІІ профілю:  у виховних групах для дітей дошкільного віку – до 8 осіб;  у навчальних-виховних групах для дітей шкільного віку – до 10 осіб. | Врегулювання максимальної місткості дитячих будинків-інтернатів та наповнюваності груп закладів різних профілів | *Доповнено новим пунктом та додатком:*  *«****Пункт 4.5а.*** *Дитячі будинки-інтернати слід проектувати місткістю до 50 осіб. Дитячі будин-ки-інтернати поді-ляються на заклади 4-х профілів. Для організації навчально-виховного та трудового процесів виховні, навчально-виховні групи формуються з урахуванням індивідуальних можливостей дітей відповідно до нормативів наповнюва-ності.*  *Додаток К. Призначення закладів різних профілів, а також їх структурних підрозділі.* | *Визначена максимальна місткість* *дитячих будинків-інтернатів,* *а також їх структурних підрозділів,що сприяє створенню комфортних умов для потреб дітей і повнолітніх осіб з інвалідністю.* | *Ураховано.* |
|  |  | в) у відділеннях ІІІ профілю:  у виховних групах для дітей дошкільного віку – до 8 осіб;  у виховних групах для дітей шкільного віку – до 16-20 осіб;  у навчальних-виховних групах (у разі потреби та при умові створення) для дітей шкільного віку–до 10 осіб.  г) при необхідності, у відділеннях ІV профілю для лежачих дітей різного ступеня розумової відсталості виховні групи комплектуються по 6 осіб.  Призначення закладів різних профілів, а також їх структурних підрозділів, наведені у додатку И додати після пункту 4.5 цього розділу. |  |  |  |  |
| 1. . | ***Розділ И.2*** *«Розміщення будівель, земельні ділянки»*  Пункт И.2.15. Цифру «20» замінити цифрою «60». | Запровадження збільшення відстані від контейнерного майдан­чика до будівель житло­вої зони, ігрових (групо­вих), фізкультурних майданчиків | ***Пункт И.2.15*** *доповнено посиланням на санітарні правила: «…Відстань від контейнерного майдан­чика до будівель житлової зони, ігрових (групових), фізкультур­них майданчиків має бути не менше ніж 20 м» (ДСП 173).* | *Ліквідована неточність щодо відстані від контейнерного майданчика до структурних елементів ділянки дитячих будинків-інтернатів, що буде відповідати санітарним пра­вилам створення комфортних умов функціонування закладу навіть  при ущільненій забудові* | *Відхилено.*  *Пропозиція не відповідає вимогам ДСП 173-96* |
|  | Пункт И.2.16. доповнити реченням: «Огорожа дитячого будинку не повинна закривати територію від огляду ззовні, добре пропускати світло, з гарним повітрообміном тощо». | Встановлення необхідного візуального взаємозв'язку території  закладу та зовнішнього середовища. | *Пункт И.2.16 скориговано та доповнено (№ пункту став И.2.22):*  *«****И.2.22*** *Територія дитя­чого будинку-інтернату повинна мати огорожу заввишки не менше ніж 1,6 м. Конструкція огорожі має забезпечувати повітрообмін, пропускати світло і не закривати територію від огляду ззовні.* | *Застосування огороджувальних елементів для створення умов безпеки та ком­фортності тери­торії дитячих будинків-інтерна­тів* | *Ураховано.* |
| 1. 6 | ***Розділ И.3*** «Об'ємно-планувальні рішення», підрозділ «Загальні вимоги»  Доповнити новим пунктом такого змісту:  «Приміщення туалетів, ванних кімнат та душових кабін з місцем для роздягання слід проектувати з обов’язковою наявністю поруч-нів та перегородок між ними у разі розміщен-ня їх по кілька в одному приміщенні. Крім того, ванні кімнати мають бути обладнані східцями для ванни та у разі потреби сидіням для ванни. Матеріали покриття підлоги в туалетах, ванних кімнатах та душових кабі-нах з місцем для роздягання слід робити із матеріалів безпечних для переміщення». | *Запроваджено доповнити новим пунктом з вимогами з обладнання туалетів, ванних кімнат, душових кабін для безпечного ви-користування їх дітьми та особами з інвалідністю* | *Підрозділ доповнено новим пунктом: «И****.3.1.11***  *«В туалетах, ванних кімнатах та душових кабінах з місцем для роздягання слід передбачати поручні, а при розміщенні санітарного обладнання по кілька в одному приміщенні – перегородки між ними. Крім того, ванні кімнати мають бути обладнані східцями для ванни та у разі потреби-сидінням для ванни. Матеріали покрит­тя підлоги в туалетах, ванних кімнатах та душових кабінах з місцем для роздягання слід робити із матеріалів безпечних для переміщення осіб з інвалід-ністю».* | *Підвищення на 20% експлуата­ційної придат­ності та умов безпеки щодо санітарно-технічних приміщень для дітей та осіб з інвалідністю* | *Ураховано.* |
| 1. 70. |  | ***Розділ И.3,*** *підрозділ И.3.2* «Житлові приміщення».  Таблицю № 2 «Склад та площі приміщень житлових груп (житлових осередків) повнолітніх осіб 18-35 років» підрозділу И. 3.2 «Житлові приміщення» доповнити новим пунктом:  «24. Приміщення для куріння». | Запроваджено необхідність включення в у склад приміщень житлових груп для повнолітніх осіб 18-35 років приміщення для куріння». | ***Розділ И.3***  *Таблицю № 3«Склад та площі приміщень житло­вих груп (житлових осе­редків) повнолітніх осіб (молодь 18-35 років)» доповнити новим пунктом:*  *«21. Приміщення для куріння».* | *Підвищення рівня комфортності житлової групи приміщень шляхом включення до їх складу кімнати для куріння* | *Ураховано.* |
| 1. 98.   . | ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України  Заст. директора з наукової роботи Н.С.Полька, зав.лаб. з гігієни планування та забудови населених місць В.М.Махнюк,  лист № 19/2757від 09.08.2018 р. | ***Додаток И,***  *розділ И.1,* «Загальні положення»  За ідеєю авторів проекту Зміни №2 у складі дитячого будинку-інтернату при максимальній проектній місткості можуть розміщуватись 4 відділення для дітей з інвалідністю (віком від 4 до 18 років) за станом здоров’я (І, ІІ ІІІ та ІV профілів), також 4 аналогічні відділення для молоді (віком від 18 до 25 років) І, ІІ ІІІ та ІV про­філів, 4 аналогічні відділення для дорослих (віком від 25 до 35 років) І, ІІ ІІІ та ІV  профілів, що в цілому формуватиме орієнтовну проектну місткість закладу на рівні 194 вихованців (підопічних), **пропонуємо переглянути** запропоновану авторами проекту Зміни №2 **місткість** таких закладів, яка визначена на рівні **25 та 50 осіб** і **збільшити її до 200 осіб**.  Зазначене пропонуємо викласти окремим пунктом у розділі «Загальні положення» Додатку «И» проекту Зміни №2 із Приміткою такого змісту:  *«Загальна місткість дитячих будинків-інтернатів визначається завданням на проектування.*  *При розрахунку потреби у місцях в дитячих будинках-інтернатах необхідно враховувати існуючу соціально-демографічну ситуацію району (місцевості) міста, населеного пункту, її прогноз, а також кількість осіб з інвалідністю з віковою градацією. Залежно від місцевих умов і за відповідного обґрунтування допускається збільшувати місткість до 300 місць, а у сільській місцевості - передбачати дитячі будинки-інтернати місткістю 25-40 місць.».* | Уточнення місткості закладів дитячих будинків-інтернатів і визначення складу основних функціональних груп приміщень для закладів  на 25 і 50 місць. | *Доповнено новим пунктом:*  *«****Пункт 4.5а*** *Дитячі будинки-інтернати слід проектувати місткістю до 50 осіб. Кількість і призначення підрозділів, загальна місткість дитячих будинків-інтернатів визначається завданням на проектування, враховуючи існуючу соціально-демо­графічну ситуацію району міста або сільського поселення (у котрому передбачено нове будів­ництво, реконструкція або пристосування будівель), її прогноз, а також кіль­кість осіб з інвалідністю за віковою градацією.* | *Створення умов в закладі, що наближенні до сімейних і метою залучення дітей та осіб з інвалідністю до життєдіяль­ності територі­альної громади, доступу до закладів охорони здоров’я, освіти, культури, реабі­літації тощо.* | *Відхилено.*  *Немає у проекті Зміни №2 таких вимог по профілям та відділенням дитячих будинків-інтернатів.*  *Максимальна міст­кість дитячих будин­ків-інтернатів визна­чена Мінсоцполітики (лист № 14289/0/2-18/61 від 20.07.2018).*  *Склад примітки, що пропонується включено в п 1.3*  5 |
| 1. 99 | Для забезпечення оптимальних умов для перебування осіб з інвалідністю як для дітей, так і дорослих **пропонуємо передбачити різні рівні комфортності закладу**: обов’язковий **мінімальний «М»**, при якому мінімально допустимі параметри забезпечують благоприємні умови життєдіяльності, а також безпеку для здоров’я вихованців/підопічних і який наведено у зазначеному нормативному документі; **оптимальний «О»**, який визначається за критерієм додаткової житлової площі на одну особу та додатковими соціально-медичними послугами. При оптимальному рівні комфортності закладу склад приміщень може бути збільшений на вимогу замовника при складанні завдання на проектування. За завданням на проектування на вимогу замовника в будівлі закладу може бути передбачено **приміщення для релігійних заходів** (обрядів) для відвідування осіб з інвалідністю, їх батьків, родичів, опікунів та працівників закладу. | **Запропоновано передбачати різні рівні комфортності закладу**: обов’язковий **мінімальний «М» і** **оптимальний «О»**, який визначається за критерієм додаткової житлової площі на одну особу та додатковими соціально-медичними послугами. | **Підрозділ И.3.2. Пункт И.3.2.1** У залеж­ності від вікової градації контингенту дітей та молоді, що перебувають або проживають у дитя­чому будинку-інтернаті та можливості (або немож­ливості) їх самостійного пересування розроблені мінімально необхідний склад та площі житлових кімнат, житлових груп і з загальних приміщень відділень. що наведені у таблицях И.1, И.2 та И.3. | *Можливість створення необ­хідних умов перебування (проживання) при запропонованих мінімально допус­тимих складі та площах приміщень.* | *Відхилено.*  *Для забезпечення у дитячих будинках-інтернатах оптимальних умов перебування або проживання у зазначеному проекту Зміни ДБН наведені мінімально допус­тимі склади та площі приміщень,  які можуть бути збільшені за завдан­ням на проектування на вимогу замовника.* |
| 1. 102. | Додаток И, Розділ И.2, п. И.2.4  Зазначений розділ «И.2 Розміщення будівель, земельні ділянки» пропонуємо доповнити новими реченнями такого змісту:  в кінці пункту И.2.4.  «*Під’їзди до території земельної ділянки дитячого будинку-інтернату повинні бути благоустроєними і зручними для проїзду та підходів до закладу і об’єктів, які відвідують діти /підопічні. Зупинка громадського транспорту повинна розміщуватись зі сторони головного входу будівлі дитячого будинку-інтернату. При в'їзді на ділянку необхідно передбачати гостьову автомобільну стоянку. Місткість стоянки слід розраховувати, виходячи з потреб персоналу, підопічних закладу, їх батьків, опікунів та відвідувачів дитячого будинку – інтернату*. *При розміщенні автостоянок слід враховувати вимоги  Додатку №10 ДСП № 173-96»* | Необхідно врахувати транспортний зв'язок з дитячими будинками-інтернатами. | *Розділ И.2 доповнено новим пунктом «И.2.4*  *Під’їзди до території земельної ділянки дитячого будинку-інтернат повинні бути благоустроєні і зручними для проїзду та підходів до закладу як дітей та осіб з інвалідністю, так і відвідувачів (батьків, опікунів, волонтерів тощо). Зупинка громад­ського транспорту повинна розміщуватися з боку головного входу будівлі дитячого будинку-інтернату.*  *При в'їзді на ділянку необхідно передбачати гостьову автомобільну стоянку. Місткість стоянки слід розрахову­вати, виходячи з потреб персоналу, підопічних закладу, їх батьків, опікунів та відвідувачів дитячого будинку-інтер­нату. При розміщенні автостоянок слід врахову­вати вимоги ДБН Б.2.2-12 та Додатку №10 ДСП № 173»;* | Передбачення благоустроєних та зручних *під’-їздів та підходів до території земельної ділянки дитячого будин­ку-інтернату створюють комфортні умови як для дітей та осіб з інвалідніс­тю, так і відвіду­вачів* | *Ураховано.*  *П.И.2.4* |
| 1. 103.   104. |  | Додаток И,  Розділ И.2, п. И.2.8  В кінці пункту И.2.8. «*Площадку для фізкультурних занять і гімнастики необхідно передбачити із зоною для занять коригуючої гімнастики з розрахунку 2 м²/дитину. В складі фізкультурної площадки передбачають доріжки для рекреаційних прогулянок, лікувальної ходи та бігу підтюпцем. Зазначені площадки входять в площу земельної ділянки»*  «Пропонуємо зазначений пункт И.2.8 доповнити останнім реченням *Проектування спеціалізованої лікувально-фізкультурної зони із застосуванням новітніх методів фізичної реабілітації (апітерапії, каністерапії, іпотерапії тощо), проектування відкритого/закритого лікувально -оздоровчого басейну,тренажерного залу на відкритому повітрі здійснюється на вимогу замовника при складанні завдання на проектування.»*. | *Запропоновано розширення площадок для фізкультурних занять та гімнастики та проектування спеціалізованої лікувально-фізкультур-ної зони із застосуванням новітніх методів фізичної реабілітації* | *Розділ И.2 доповнено новим пунктом «И.2.12*  *И.2.12 Площадку для гімнастичних занять необхідно передбачити із зоною для занять кори­гуючою гімнастикою з розрахунку 5 м² на 1 дити­ну. В складі фізкультур­но-спортивної зони перед­бачають доріжки для рекреаційних прогулянок, лікувальної ходи та бігу підтюпцем. Допускається також розміщення май­данчиків з тренажерним обладнанням.*  *И.2.13 Проектування спеціалізованої лікуваль­но-фізкультурної зони із застосуванням новітніх методів фізичної реабілі­тації (апітерапії, каніс­терапії, іпотерапії тощо), а також відкритого лікувально-оздоровчого басейну, здійснюється  на вимогу замовника при складанні завдання на проектування.* | *Розширення площі майданчиків для фізкультурних занять і гімнас­тики та проекту­вання спеціалізо­ваної лікувально-фізкультурної зони із застосу­ванням новітніх методів фізичної реабілітації, а також дозволить підвищити рівень реабілітаційних заходів, що провадиться з дітьми та повнолітніми особами з інвалідністю* | *Ураховано.* |
| 1. 111. |  | Додаток И, Розділ И.3  **Доповнити пункти** зазначеного підрозділу **вимогами з профілактики нещасних випадків при надзвичайних ситуаціях,** які полягають у наступному: .Для підвищення рівня безпеки та створення умов безбар’єрного середовища для дітей/осіб з психічними та фізичними вадами при евакуації на випадок надзвичай них ситуацій в закладі пропонуємо запровадити фотолюмінесцентну систему (ФЛС) евакуації, яка повинна бути вказана в завданні на проектування.  «*ФЛС повинна бути установлена на всій протяжності шляху евакуації дітей/осіб з інвалідністю і мати непереривний маршрут до евакуаційних виходів.*» | Розділ И.3 доповнити вимогами з підвищення рівня безпеки та ство­рення умов безбар’єр­ного середовища для дітей/осіб з психічними та фізичними вадами при евакуації на випадок надзвичай них ситуацій в закладі пропонуємо запровадити фотолюмі­нісцентну систему (ФЛС) евакуації | **И.3.1.10** *Для підвищення рівня безпеки евакуації дітей и осіб з психічними та фізичними вадами на випадок надзвичайних ситуацій в закладах рекомендується перед­бачати фотолюмініс­центні системи (ФЛС), які включають у себе попереджувальні та інформаційні знаки, таблички, розмітки, стрічки, покриття тощо. Необхідність влаштування фотолю­мінісцентної системи в будівлі дитячого будинку-інтернату повинна бути вказана в завданні на проектування* | Підвищення рівня безпеки та створення умов при евакуації дітей/осіб з психічними та фізичними вадами | *Ураховано.* |
|  |  | Додаток И,  Розділ И.3  Табл..И.1У підрозділі «И.3.2 Житлові приміщення» «Таблицю И.1 Склад та площі приміщень житлових груп (житлових осередків) дітей 4-8 і 8-18 років» доповнити приміщеннями:  – *приміщення трудового навчання;*  *– кімната для чергового персоналу;*  *– кімната для дрібного прання;*  *– комора для зберігання брудної білизни;*  *– комора для зберігання чистої білизни.*  У цій таблиці необхідно **передбачити загальні приміщення на кілька житлових осередків** із зазначенням площі:  *– кімната чергової медсестри;*  *– кімната сестри-господарки;*  *– вітальня – кімната відпочинку;*  *– миєчна – для миття* і стерилізації суден, миття і сушки клейонок, сортування, часткового  прання особливо брудної білизни, тимчасового зберігання брудної білизни та зберігання предметів прибирання;– комора чистої білизни;  – кімната для персоналу з прихожою і санвузлом;  – приміщення для сушки одягу і взуття, зберігання прибирального інвентарю.  Додаток И,  Розділ И.3,  табл..И.2  До «Таблиці И.2 - Склад та площі приміщень житлових груп (житлових осередків) повнолітніх осіб 18-35 років» проекту Зміни №2 необхідно внести додаткові приміщення:  «- *приміщення для приватного особистого життя (без сторонніх свідків);*  – *кімната для дрібного прання та приміщення для сушки;*  *– комора для зберігання брудної білизни;».*  У цій таблиці необхідно **передбачити загальні приміщення на кілька**  **(3-4) житлових осередків** із зазначенням площі:  – *кабінет лікаря психіатра;*  *– кімната чергової медсестри;*  *– процедурна;*  *– кімната сестри-господарки;*  *– загальна вітальня;*  *– кімната відпочинку (психологічного розвантаження) для персоналу;*  *– кімната для персоналу для прийняття їжі з гардеробом та санвузлом;*  *– миєчна – для миття і стерилізації*  *суден, миття і сушки клейонок, сортування, часткового прання особливо брудної білизни, тимчасового зберігання брудної білизни* | Запропоновано розширення складу житлових приміщень для дітей 4-8 і 8-18 років, а також повнолітніх осіб 18-35 років. | *У розділ И.3,*підрозділі «И.3.2 Житлові примі­щення» приведені нові «Таблиці И.1, И.2, И.3 Склад та площі примі­щень житлових груп (житлових осередків)  для дітей з інвалідністю дошкільного і шкільного віку (4-8 років і 8-18 років) та повнолітніх осіб з інвалідністю (молодь 18-35 років)».  *Передбачений мінімально комфортний склад житло­вих та загальних приміщень відділень дитячих будинків-інтернатів* | *Передбачений мінімально комфор­тний склад жит­лових та загальних приміщень відділень.*  Це дозволяє створити відпо­відні умови для відпочинку, занять, ігор, санітарно-гігієнічних процедур | *Відхилено.*  *Передбачений мінімально комфортний склад житлових та загальних приміщень відділень* |
| 117.  120. |  | *та зберігання предметів прибирання;*  *– кімната гігієнічного душу з місцем для роздягання;*  *– комора чистої білизни;*  *– комора для зберігання миючих та пральних засобів;*  *– приміщення для сушки одягу і взуття, зберігання прибирального інвентарю;*  *– місце для каталок і крісел колісних».* | *.* |  |  |  |
| 1. 126. |  | Додаток И,  Розділ И.3,  *Таблиці И.5*  У «*Таблиці И.5 Склад і площі медичних приміщень*» проекту Зміни №2 необхідно провести диференціацію набору *медичних приміщень* та їх площі в залежності від проектної місткості та з урахуванням медичних профілів відділень за станом здоров’я дітей/осіб з інвалідністю.  Зазначений перелік приміщень «*Таблиці И.5»* пропонуємо доповнити таким набором:  *« - кабінет завідуючого медичним пунктом;*  *- кабінет лікаря психіатра;*  *- кабінет лікарів для консультування;*  *- стоматологічний кабінет;*  *- процедурна з місцем для гінекологічного крісла;*  *- перев’язочна;*  *- лабораторія: лаборантська (кабіна) для приймання проб на аналіз, лаборантська (кабіна) для взяття проб крові на аналіз,препараторська;*  *- аптечний кіоск;*  *- автоклавна-стериалізаційна.»* | Запропоновано провести диференціацію набору *медичних примі­щень* та їх площі в залеж­ності від проектної міст­кості та з урахуванням медичних профілів відділень за станом здоров’я дітей і осіб з інвалідністю. | **И.3.4.1.2** Для організації медичного обслуговуван­ня дітей та осіб з інва­лідністю та забезпечення медичних форм реабілі­тації в дитячому будинку-інтернаті слід передба­чати мінімально не обхід­ний склад приміщень,  а також можливості використання районної бази закладів охорони здоров'я.  Склад та площі спецпроцедурних для дітей та повнолітніх осіб, які мають складні вади розвитку у поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку слід передбачати за завданням на проектування згідно з ДБН В.2.2-10. | Передбачається мінімально необ­хідний склад медичних примі­щень, а також можливості вико­ристання район­ної бази закладів охорони здоров'я | *Відхилено.*  *Передбачений мінімально необхідний склад житлових та загальних приміщень, а також можливість.*  *використання район­ної бази закладів охорони здоров'я* |
|  |
| 1. 137. | МИНИСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ  (МОЗ України)  Заст. Міністра з питань європейської інтеграції О.Стефанишина лист №05.1-10/ 20879від 07.08.2018 | Додаток И,  Розділ И.2,  п.И.2.8  Пункт И.2.8 пропонуємо викласти в наступної редакції: «дитячий будинок-інтернат може спільно з іншими установами використовувати фізкультурно-спортивну інфраструктуру.  Власна фізкультурно-спортивна інфраструктура не є обов’язковою». | Запропоновано спільне з іншими закладами використовувати фізкультурно-спортивну інфраструктуру району. | Додаток И, Розділ И.2,  п. И.2.8 «При створенні фізкультурно-спортивної зони склад та площі май­данчиків слід приймати за завданням на проекту­вання з урахуванням вимог ДБН В.2.2-3, ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-13, ДБН В.2.2-40, ДСанПіН 2.3-185.  Дитячий будинок-інтернат може спільно  з іншими установами використовувати фізкуль­турно-спортивну інфра­структуру району. Власна фізкультурно-спортивна інфраструктура не є обов’язковою». | Власна фізкультурно-спортивна інфра­структура не є обов’язковою.  Це дає дозволяє зменшити площу земельної ділянки, а також розши­рити можливості спілкування з іншими контин­гентами дітей та дорослих. | *Ураховано* |